 HARI/TGL
:
TTD INSPEKTOR
RCI RATING
SHIFT
:


>95%
EXCELLENT
LOKASI
:


>85%
GOOD
NAMA ENG.
:


>75%
MEDIUM
NAMA OPS.
:


<65%
POOR

SEBELUM

SESUDAH

JAM :

JAM :
CT
PTY

CT
PTY
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	NO
	DETAIL
	%
	PARAMETER TERUKUR
	
	SCORE AWAL
	
	SCORE AKHIR

	1
	Lebar Jalan Angkut
Overburden (2 Jalur)
	8%
	Standard (Badan Jalan +3,5x Lebar Unit Hauler Terbesar + 3Mtr Bahu Jalan)
	
	8
	
	
	8
	

	
	
	
	Kurang Standard (Badan Jalan 3,5x Lebar Unit Hauler Terbesar;Tanpa Bahu)
	
	4
	
	
	4
	

	2
	Daya Dukung Tanah
(%CBR) Pit to Disp.
	7%
	Standard (CBR 30% sd. 36%)
	
	7
	
	
	7
	

	
	
	
	Kurang Standard (CBR 22% sd. 29%)
	
	3
	
	
	3
	

	
3
	Kondisi Permukaan Jalan Pit to Disp.
	
5%
	Seluruh Permukaan Jalan Rata & Tidak Bergelombang
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Terdapat Permukaan Jalan Tidak Rata & Jalan Bergelombang Kecil
	
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	Terdapat Permukaan Jalan Tidak Rata & Jalan Bergelombang Besar
	
	1
	
	
	1
	

	4
	Badan Jalan
(Crown 2%)
	5%
	Seluruh Badan Jalan Terbentuk Crown Dengan Kemiringan 2%
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Badan Jalan Terbentuk Crown Dengan Kemiringan 2%
	
	3
	
	
	3
	

	5
	Badan Jalan
(Tinggi-Rendah)
	5%
	Tinggi; Seluruh Badan Jalan Lebih Tinggi Daripada Saluran Drainase
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Rendah; Terdapat Badan Jalan Rendah Tinggi Daripada Saluran Drainase
	
	3
	
	
	3
	

	6
	Bahu Jalan
(Kemiringan Max. 4%)
	5%
	Seluruh Bahu Jalan Terbentuk Kemiringan 3% sd. 4%
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Bahu Jalan Terbentuk Kemiringan 3% sd. 4%
	
	3
	
	
	3
	

	7
	Tanggul Standard
Jalan
	5%
	Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terbentuk Tanggul Pengaman Setinggi ¾ Tyre Terbesar
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terbentuk Tanggul Pengaman Setinggi ¾ Tyre Terbesar
	
	3
	
	
	3
	

	8
	Guide Post
(Mata Kucing)
	5%
	Seluruh Tanggul Jalan Terpasang Guide Post Per-25 Mtr sd. 50Mtr
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Tanggul Jalan Terpasang Guide Post Per-25 Mtr sd. 50Mtr
	
	3
	
	
	3
	

	9
	Sodetan Limpasan
Hujan
	5%
	Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Sodetan Per-25 Mtr sd. 50Mtr
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terdapat Sodetan Per-25 Mtr sd. 50Mtr
	
	3
	
	
	3
	

	10
	Aliran Drainase
	5%
	Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi
	
	3
	
	
	3
	

	11
	Surfacing Jalan
(Lapisan Impermeable)
	5%
	Seluruh Permukaan Jalan Terdapat Surfacing (Latererite)
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Permukaan Jalan Terdapat Surfacing (Latererite)
	
	3
	
	
	3
	

	
12
	Jalan Tikungan
(Lebar)
	
5%
	Seluruh Kanan-Kiri Jalan Terdapat Drainase di Luar Tanggul Jalan & Berfungsi
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Kurang Standard (Badan Jalan 4x Lebar Unit Hauler Terbesar;Tanpa Bahu)
	
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	Tidak Standard (Badan Jalan Kurang Dari 4x Lebar Unit Hauler Terbesar)
	
	1
	
	
	1
	

	
13
	
Super Elevasi
	
5%
	Seluruh Jalan Menikung Terdapat Super Elevasi
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Sebagian Jalan Menikung Terdapat Super Elevasi
	
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	Seluruh Jalan Menikung Tanpa Super Elevasi
	
	1
	
	
	1
	

	14
	Grade Konsisten
	5%
	Seluruh Jalan Menanjak Grade Maximum 8%
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Terdapat Beberapa Titik Jalan Dengan Grade Lebih Dari 8%
	
	3
	
	
	3
	

	15
	Spillage
(Tumpahan Material)
	5%
	Seluruh Jalan Tidak Terdapat Spillage Material Daeri Vessel
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Terdapat Beberapa Titik Jalan Dengan Spillage Material Dari Vessel
	
	3
	
	
	3
	

	16
	Blind Spot
	5%
	Tidak Terdapat Blind Spot di Sepanjang Jalan Tambang
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Terdapat Blind Spot di Beberapa Titik Jalan Tambang
	
	1
	
	
	1
	

	17
	Rambu Prioritas
	5%
	Seluruh Hauler Terbesar Diprioritaskan Melintas
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Terdapat Prioritas Lain Selain Hauler Terbesar Terbesar Diprioritaskan Melintas
	
	1
	
	
	1
	

	
18
	
% Jalan Lurus
	
5%
	Lebih Dari 80% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok)
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Lebih Dari 50% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok)
	
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	Kurang Dari 50% Adalah Jalan Lurus (Tidak Berkelok)
	
	1
	
	
	1
	

	
19
	
All Weather Road
	
5%
	Lebih Dari 80% Adalah Jalan AWR
	
	5
	
	
	5
	

	
	
	
	Lebih Dari 50% sd. 79% Adalah Jalan AWR
	
	3
	
	
	3
	

	
	
	
	Kurang Dari 50% Adalah Jalan AWR
	
	1
	
	
	1
	

	PERSENTASE PENCAPAIAN
	
	-
	
	-


CATATAN PERBAIKAN :
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